**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

**БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ, мануелни**  **Минималне техничке карактеристике** | **Испуњава Да/Не** | **Број стране каталога/проспектне документације** |
| 1. Конструкција кревета је од челичних профила, завршно заштићених пластификацијом са анти бактеријским прахом - фарбом која испуњава страндард EN 22196:2011 или одговарајући (доставити сертификат акредитоване лабораторије који гласи на име произвођача кревета а којим се доказује да је на понуђеном добру аплициран антибактеријски прах – фарба у складу са стандардом ЕN22196:2011 или одговарајући). |  |  |
| 1. Лежећа површина кревета треба да буде израђена је од челичне жице у облику мреже са отворима 50×50мм |  |  |
| 1. Кревет треба да поседује мануелно подизање леђног сегмента, странице кревета треба да буду израђене од АБС пластике и да поседују могућност скидања ради чишћења. |  |  |
| 1. Кревет треба да поседује ограде од алуминијума са шест стубића са растером који мора да задовољава стандард ЕN60601-2-52, ограде морају да се обарају благим притиском на дугме и поседују аутоматски забрављивач када је ограда у заштитном положају ради лакше манипулације и додатне сигурности за пацијенте. |  |  |
| 1. Дужина ограда не краћа од 146цм са висином не краћом од 42цм |  |  |
| 1. Спољне димензије кревета: 215 (дужина) ×95цм (ширина) ±2 цм, унутрашње димензије 202×90цм ±2. Висина од пода до лежеће површине душека 54цм ±2, кревет мора да има носивост мин.160кг |  |  |
| 1. Страница код главе димензија 90×54цм ±2   Страница код ногу димензија 95×48цм ±2 |  |  |
| 1. Кревет треба да поседује точкове пречника 125мм, потребно је да мин. два буду са кочницама. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ, електро**  **Минималне техничке карактеристике** | **Испуњава Да/Не** | **Број стране каталога/проспектне документације** |
| 1. Конструкција кревета је од челичних профила, завршно заштићених пластификацијом са анти бактеријским прахом - фарбом која испуњава страндард EN 22196:2011 или одговарајући (доставити сертификат акредитоване лабораторије који гласи на име произвођача кревета а којим се доказује да је на понуђеном добру аплициран антибактеријски прах – фарба у складу са стандардом ЕN22196:2011 или одговарајући). |  |  |
| 1. Лежећа површина кревета треба да буде израђена је од челичне жице у облику мреже са отворима 50×50мм |  |  |
| 1. Функције кревета на електро погон путем 4 линеарна мотора   Подизање и спуштање леђног дела од 0-65°, подизање ножног сегмента од 0-45°,  Висина од пода до лежеће површине од 46-84цм, ход 38цм  Тренделенбург -17°/Анти Тренделенбург 17° |  |  |
| 1. Контролна јединица и даљински управљач са или без кључа за закључавање тастатуре |  |  |
| 1. Странице кревета код главе и ногу треба да буду израђене од АБС пластике и да поседују могућност скидања ради чишћења.   Страница код главе димензија 90×54цм ±2  Страница код ногу димензија 95×48цм ±2 |  |  |
| 1. Кревет треба да поседује ограде од алуминијума са шест стубића са растером који мора да задовољава стандард ЕN60601-2-52, ограде морају да се обарају благим притиском на дугме и поседују аутоматски забрављивач када је ограда у заштитном положају ради лакше манипулације и додатне сигурности за пацијенте. |  |  |
| 1. Дужина ограда не краћа од 146цм са висином не краћом од 42цм |  |  |
| 1. Спољне димензије кревета без ограда: 216(дужина) ×95цм (ширина) ±2 цм, унутрашње димензије 200×90цм ±2. |  |  |
| 1. Кревет мора да има носивост мин.240кг |  |  |
| 1. Кревет треба да има четири ротирајућа точка са кочницама. Потребно је да кревет има трапез. |  |  |

Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталозима (оригинални каталог издат од стране произвођача), није дозвољено достављање изјава како се понуђено добро може прилагодити и/или произвести искључиво за потребе јавне набавке наручиоца. Захтеване техничке карактеристике понуђач доказује достављањем каталога и обележавањем истих (маркирати и обележити у каталогу сваку захтевану техничку карактеристику).

**Уколико Понуђач не достави тражени каталог, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.**