**ЈН бр. 5/25 Медицински апарати, опрема и уређаји**

**Партија 3-** **Апарат за терапију средњефреквентним модулисаним струјама**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

1. Frekventno modulisane struje (H struje):

- režim rada sa frekventnim skeniranjem,

- režim sa frekventnom i amplitudnom modulacijom,

- režim rada sa vektorskim skeniranjem,

- noseća frekvencija od 4000Hz do 14000Hz,

- modulišuća frekvencija: od 0.1 do 100 Hz.

2. Rad sa dva pacijenta istovremeno, sa istim ili različitim procedurama,

3. Veliki grafički TFT ekran 7” (touch screen-ekran osetljiv na dodir),

4. Prikazivanje parametara terapije na ekranu oba kanala istovremeno,

5. Slobodno zadavanje parametara terapije po želji preko ekrana osetljivog na dodir,

6. Izbor terapija prema dijagnozama – gotovi terapijski protokoli,

7. Enkoderi za svaki kanal posebno,

8. Mogućnost programiranja sopstvenih terapijskih protokola koji će ostati memorisani u aparatu,

9. Propratna oprema.

**Понуђач је у обавези да уз понуду достави:**

- Понуђач је дужан да уз понуду, за добро које нуди достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим карактеристикама добра које нуди и из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да понуђено добро одговара захтеву Наручиоца из конкурсне документације.

У приложеном каталогу произвођача или другом штампаном издању издатом од стране произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену карактеристику.

Уколико Наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране произвођача садржи податке о понуђеном добру, који нису у складу са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и изјаву произвођача да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из техничке спецификације.

- Доставити ауторизацију произвођача за учешће у предметној ЈН.