**ЈН бр. 20/24 Медицински апарати, опрема и уређаји,**

**Партија 2-** **Апарат за магнето терапију**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

1. Интензитет магнетног поља: 0-7,5T

2. Пулсни облик: бифазни

3. Трајање пулса 300µs

4. Стимулациона фреквенција: 1-150Hz

5. Преподешени протоколи

6. Меморијска места за снимање кориснички формираних протокола

7. Водено хлађење

8. Колор екран осетљив на додир

9. Напајање: 230V, 50/60Hz

**Понуђач је у обавези да уз понуду достави:**

**Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталогом (оригинални каталог издат од стране произвођача), упутством за коришћење на српском језику и другом техничком документацијом произвођача. Уз понуду обавезно доставити скенирани оригинални каталог понуђеног добра, скенирано упутство за коришћење и скенирану другу техничку документацију произвођача.**

**Није дозвољено достављање изјава како се понуђено добро може прилагодити и/или произвести искључиво за потребе јавне набавке наручиоца.**

**Понуђач је у обавези да у достављеном каталогу, упутству за коришћење и другој техничкој документацији произвођача обележи тражене карактеристике у складу са ставкама из техничке спецификације.**

**Уколико Понућач не достави тражени каталог, упутство за коришћење и другу техничку документацију произвођача, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.**