ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**ЈН 22/24 Заштитна одећа и обућа – Обућа за техничку службу**

Назив понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив добра, опис и карактеристике | JM | Оквирна  количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а | Назив произвођача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) | 7 |
| 1. | **Ципеле радне плитке** - Горњиште је од природне коже (говеђи бокс пресовани) црне боје, дебљине 2 мм (одступање +/- 5%), отпорна према води према ЕН ИСО 20344, отпорна на неизменично превијање (мин. 50.000 циклуса); ђон је полиуретан двоструке густине (двослојни)-PU/PU, отпоран на течна горива и отпоран на савијање према ЕН ИСО 20344, постава је од нетканог текстила и синтетичке плетенине. Мрежаста постава је наранџасте боје. Ципеле су бризгане, затварају се синтетичким пертлама са пластифицираним крајевима, уложна табаница је од нетканог текстила и може се вадити ради прања, постава је синтетичка, дизајнирана да омогући лако проветравање унутрашности, у петном делу је постава додатно ојачана ради спречавања хабања. Ципеле имају тзв. жаба језик од вештачке коже спојен са горњиштем, са уметнутим сунђером ради веће удобности, крагна је од вештачке коже, са уметнутим сунђером ради елиминисања жуљања.Везивање ципела је помоћу 3 пара металних алки и синтетичких пертли са пластифицираним крајевима. Боја пертли је комбинација црне и наранџасте боје. Модел мушки; “Beta Neos” или одговарајуће.  **Стандард:** СРПС ЕН ИСО 20347, ниво заштите О1 СРЦ  **Уз понуду обавезно доставити:** узорак – један пар (број по избору понуђача), сертификат о прегледу типа, резултате испитивања од стране домаће акредитоване лабораторије који потврђују тражене карактеристике, декларацију о усклађености, технички лист **и** упутство.  **Количине по бројевима:**  **40 – 1 пар**  **41 – 3 парa**  **42 – 10 пари**  **43 – 18 пари**  **44 – 6 пари**  **45 – 5 пари**  **46 – 3 пара**  **47 – 1 пар**  **За 6 пари Наручилац ће накнадно доставити бројеве.** | ПАР | 53 |  |  |  |
| 2. | **Ципеле - патике радне плитке** - Горњиште је од водоодбојне нубок коже црне боје, дебљине 1,6 -1,8 мм; ђон је ТПУ/полиуретан, спољашњи део ђона је ICE TPU повећане отпорности на хабање, постава је од текстила дебљине 1,2-1,4 мм. Горњиште и постава ципеле морају бити паропропусни, мин. 40 мг/цм². Ципеле се затварају са синтетичким пертлама са пластифицираним крајевима, уложна табаница је од парфимисаног полиуретана, са рупицама, анатомска, антистатична и мекана. Ципеле-патике треба да буду лагане, спортског дизајна. Модел мушки; “Cofra Koblet” или одговарајуће.  **Стандард:** СРПС ЕН ИСО 20347, ниво заштите О2 ФО СРЦ  **Уз понуду обавезно доставити:** узорак – један пар (број по избору понуђача), сертификат о прегледу типа, декларацију о усклађености, технички лист **и** упутство.  **Количине по бројевима:**  **41 - 1 пар**  **43 - 3 пара**  **За 2 пара Наручилац ће накнадно доставити бројеве.** | ПАР | 6 |  |  |  |
| **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а** | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | |  |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом** | | | | |  |

**НАПОМЕНА: Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

**Понуђач мора сву тражену документацију да достави скенирану путем портала.**

**Ако Понућач уз понуду не достави тражене узорке и тражену документацију, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву. Ако достављени узорци и документација не буду у складу са техничком спецификацијом и захтевима Наручиоца, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.**

**Наручилац задржава право да изврши замену обуће уколико наручени број не одговара раднику.**

**Понуђач уз понуду мора да достави узорке у кутији са назнаком на кутији “УЗОРЦИ” за ЈН бр. 22/24 Заштитна одећа и обућа – Обућа за техничку службу, »НЕ ОТВАРАЈ» на адресу Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“, Краља Петра Првог 176, 37205 Рибарска Бања.**

Наручилац ће свим понуђачима вратити достављене узорке након потписивања уговора са изабраним понуђачем.

Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:

1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
2. у колони 6. уписати укупан износ без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом оквирном количином (која је наведена у колони 4.);
3. у колони 7. уписати назив произвођача понуђеног добра**,**
4. **На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.**

**Напомена:** **Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни.**