**ЈН бр. 5/25 Медицински апарати, опрема и уређаји**

**Партија 2-** **Апарат за терапију ласером**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

1. LCD ekran u boji osetljiv na dodir, sa detaljnim opisom parametara

2. Režim rada: kontinuirani i pulsni

3. Laser sonda talasne dužine 808nm i snage 200mW

4. Frekvencija laserskog svetla: od 0 do 10000Hz

5. Automatsko preračunavanje laserskih parametara

6. Mogućnost podešavanja izlazne snage sonde

7. Terapijska enciklopedija sa već umemorisanim protokolima

8. Propratna oprema.

**Понуђач је у обавези да уз понуду достави:**

- Понуђач је дужан да уз понуду, за добро које нуди достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим карактеристикама добра које нуди и из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да понуђено добро одговара захтеву Наручиоца из конкурсне документације.

У приложеном каталогу произвођача или другом штампаном издању издатом од стране произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену карактеристику.

Уколико Наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране произвођача садржи податке о понуђеном добру, који нису у складу са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и изјаву произвођача да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из техничке спецификације.

- Доставити ауторизацију произвођача за учешће у предметној ЈН.